/*
 * type18_test.dsp -- Verify Type 18 mode control encoding.
 */
	.section/PM program0;
	.global _start;
_start:
	ena ar_sat;
	dis ar_sat;
	ena m_mode;
	dis m_mode;
	ena bit_rev;
	dis bit_rev;
	ena timer;
	dis timer;
	nop;
_halt:
	jump _halt;
